DATI TECNICI

Dimensioni massime travi lavorabili: lunghezza configurabile in base alle esigenze del cliente

x 250/300 mm x H 620 mm. Dimensioni min. standard travi lavorabili mm 40x30.

Rotazione asse C gradi 540

Velocità spostamento asse X mt/1’ 100

Velocità spostamento asse Y mt/1’ 150

Velocità spostamento asse Z mt/1’ 50

Impianto elettrico Volts 400/50Hz ± 5%

Consumo aria (6 Bar) l/min 400

Nr. 6 assi controllati X-2Y-Z-B-C

Corsa asse X mm 1350

Corsa asse Y1 in entrata mm 3650

Corsa asse Y2 in uscita mm 3650

Corsa asse Z mm 1150

Rotazione asse B gradi 540